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 程力汽车集团股份有限公司是国家工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业，公司位于中国专用汽车之都、炎帝神农故里、编钟古乐之乡——湖北随州，北临中国汽车制造基地——十堰，东临人才培养摇篮—一武汉。汉十高速贯穿其三座美丽大都市，为湖北程力公司提供了得天独厚的有利平台。湖北省随州市，在随州市曾都区南郊，曾都经济技术开发区均有生产制造基地。

作为一家拥有“中国驰名商标”“湖北名牌”“国家高新技术企业”“中国民企500强”的大型汽车制造集团，自担当推动中国专用车发展的重大使命。程力集团旗下的程力专用汽车在国内国际市场占有重要份额，领先产品有:各类洒水车、垃圾车、吸污车，扫地车、油罐车、化工车、清障车、高空作业车、消防车、随车吊、冷藏车、厢式车、压力容器、公路养护车、平板运输车、散装粮食车、干混砂浆车、养蜂车、舞台车、宣传车、流动售货车、重型随车吊、水泥泵车、药品运输车、食品运输车等各系列800多个品种。

公司产品畅销全国29个省市自治区，并出口俄罗斯、新西兰、安哥拉等30多个国家和地区。主导产品市场占有率为20%以上，到如今的产品出口遍及世界30多个国家。公司从市场占有率、产值产量、利税、发展速度等方面综合考评在中国专用汽车之都一随州市专用汽车行业目前为第一位。其中:洒水车销量连续四年占全国第一，环卫车销量连续三年占全国第一位。

公司先后被金融机构评为AAA企业，被湖北省工商局评为“守合同重信用”企业，湖北省科技厅评为“具有发展潜力企业”、“国家高新技术企业”﹔公司党委被湖北省省委组织部评为“全省非公有制企业双强百佳党组织”，省委、省政府授予“湖北省优秀民营企业”等荣誉称号;公司“程力威”牌洒水车被评为湖北省名牌产品;公司品牌“程力威”荣获湖北省著名商标、中国驰名商标。

诚信铸就未来!我们深切感受到“合作发展，共同提高”的必要，欢迎使用本公司产品。

一、功能演示
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	洗扫车是集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体的新型路面清洗设备，特别适用于清洁城市道路路面、路缘、路缘石。对路面的粉尘有着传统扫路车、洒水车、高压清洗车无法做到的清洁功能，能在一次作业中完成清扫、高压清洗和垃圾、污水收集，而且具有高压喷雾降尘功能。洗扫车采用“中置两立扫+ 中置宽幅吸嘴+内置高压水喷杆+左、右高压侧 喷杆”装置结构.
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	驾驶室后下方标配角喷，能自由调节，更好的达到降尘效果！
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	由高压水泵产生的后喷雾，可以在洗扫过程中对路面进行喷洒保湿，起到美化路面的作用。
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	左右喷杆安装在吸盘上，随吸盘升降，结构简单紧凑，保证喷水杆的离地高度固定不变，达到最佳清洗效果，可方便清洗路缘和石立面。
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	厢体采用倾翻卸料，带高压冲洗自洁装置。垃圾箱自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料，冲洗附着在箱体内壁上的残留垃圾。
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	洗扫车右后侧装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20m高压软管，可用于清洗车身和其他需要清洗的地方。手持不锈钢喷枪配快速接头，能方便与冲洗卷盘连接或脱开，产生的高压水流可轻松冲去路边小广告。



二、细节描述
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	副发动机和风机是清扫车的两大核心部件、副发动机为风机运转提供动力、使得路面垃圾被吸入箱体内部存放，从而实现路面清洁作用。



	控制开关
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	集成叠加设计，CAN电控系统，智能触摸屏，方便操作。



	风机
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	副发动机和风机是清扫车的两大核心部件、副发动机为风机运转提供动力、使得路面垃圾被吸入箱体内部存放，从而实现路面清洁作业。风机采用大功率耐磨离心式免维护风机，吸力强，噪音小，维护简单等特点，叶轮采用高强度钢板焊接而成，经静、动平衡校正，气动性能良好，运转平稳，有较高的强度和较长的使用寿命，保养简单、性能可靠。

	监控屏
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	洗扫车车体后方装有监视探头，实时监控作业情况并显示在驾驶室内显示屏上，最大限度的保证清吸效果。 



	电磁隔膜泵[image: image25.png]



	电磁水泵24V，控制扫刷上方的喷水支架，有效对扫盘扫刷产生的二次扬尘进行抑尘。



	电磁阀组[image: image11.png]



	电磁阀组是车辆液压系统的核心部件，控制整车液压驱动，双向操作按钮，包括扫盘升降、吸盘升降、垃圾箱举升、后门开闭等一系列机械操作，随车配备的有电磁阀控制盒罩，有效避免灰尘及垃圾物进入盒内。 
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马达

	摆线马达，能带动扫刷高速旋转，使用寿命长，稳定可靠，故障率低！



	吸盘吸嘴
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	吸嘴内设有喷水杆，高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部，不但清洗效果好，还能最大限度减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。


	高压水泵
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	采用柱塞式高压水泵，流量合适，压力高，允许最大压力达到12Mpa,耐腐蚀，不阻塞。


	气控箱
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	一体式控制箱，装在车辆尾部，实时查看控制阀机械作业情况，也能第一时间排查问题所在，降低故障率，延长车辆作业时长。 


	高压分水阀
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	高压分水阀是由高压卸荷阀和高压调压阀组成，卸荷阀的主要功能是自动控制泵的卸荷或加载，能更好的保护高压水泵等关键零部件，为高压水路系统正常作业提供保障。



	低压水泵
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	低压水泵采用金龙离心式自吸式洒水泵，流量 50m³/h，扬程50m，输入转速 1450r/min，性能稳定、效率高。


	箱体
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	垃圾箱体采用全不锈钢，耐腐蚀，抗氧化，不含铅，不生锈，方便清洗，易于保养。




高性能环保：

东风小多利卡D6洗扫车利用高压水流及倾斜扫刷将垃圾扫至吸盘前面，在风机产生的负压作业下，风流在闭合的回路中将垃圾吸入垃圾箱储存，整个作业过程均是物理原理，不会产生化学废料或垃圾外泄对环境的二次污染，同时，后喷雾的降尘有效的降低了空气中的粉尘浓度，解决粉尘污染问题。洗扫洁净度高，该车型功能齐全能解决不同路面环境的作业，一次作业洗扫效率达98%以上，定点冲洗功能、洗扫功能、路沿清洗功能、后喷雾功能、低压冲洗功能以及采用的中置吸盘+左右喷杆清洗方式，可对页面、勾缝、弯道处、路沿上等处的灰尘、垃圾均能有效的处理干净，确保环境整洁。

作业范围广

从几十微米至80-100mm的石子、砖头、树叶、饮料水瓶等杂物，一次作业均能全部去除。路面清扫宽度2500-3000mm清扫能力20000㎡/h-30000㎡/h.

结构简单，易损件少

整车上装90%以上零部件均采用装配式组装方式，各小件均具备通用性及互换性，拆卸方便，易于更换，维护费用低，更换效率高。

水箱、垃圾箱容积大，作业时间长

水箱容积可达2.5m³，垃圾箱总容积达3m³，可适宜长时间作业。

国六小多利卡洗扫车图片
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小多利卡洗扫车参数
	项   目
	主要性能参数

	车   型
	小多利卡

	底盘型号、类别、生产企业
	二类

东风汽车股份有限公司

	排放标准
	GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

	发

动

机
	主机
	底盘发动机型号
	云内D20TCIF1、全柴Q23-115E60、

朝柴CY4BK461、玉柴YCY24140-60 

	
	
	功率(kw)
	云内93、全柴85、朝柴95、玉柴103

	
	
	马力(ps)
	云内126、全柴115、朝柴130、玉柴140

	
	
	排量(ml)
	云内1999、全柴2300、朝柴3707、玉柴2360

	
	副机
	清扫发动机型号及生产企业
	江铃

	
	
	功率(kw)
	63

	
	
	马力(ps)
	87

	
	
	排量(ml)
	1400

	
	燃油种类
	0号轻柴油(与底盘共用柴油箱)

	车辆

基本

参数
	外形尺寸(长X宽X高)mm
	6350*2300*2500

	
	轴距(mm)
	3308

	
	轮胎
	7.00R16

	
	轮胎数量
	7(含1备胎)

	
	轮距
	前轮(mm)
	1525,1519

	
	
	后轮(mm)
	1498,1516

	
	额定乘员
	2人

	
	前悬/后悬(mm)
	1055/1987

	
	接近角
	27°

	
	离去角
	11°

	
	离地高度(mm)
	1430

	
	额定载质量(kg)
	1430

	
	整备质量(kg)
	5800

	
	最大总质量(kg)
	7360

	专用性能参数
	清水箱容积( m3 )
	2.5（不锈钢材质）

	
	垃圾箱容积( m3 )
	3（不锈钢材质）

	
	清扫宽度(mm)
	2500-3000

	
	清扫作业速度(km/h)
	3-15

	
	保洁作业速度(km/h)
	15-20

	
	最大清扫能力(m2/h)
	30000

	
	抽吸能力
	密度(g/cm3)
	2.0

	
	
	质量(kg)
	1.5

	
	
	抽吸粒度(mm)
	≥100

	
	垃圾厢倾卸角
	≥45°

	
	清扫效率
	≥96%

	
	作业噪声(db)
	< 88 符合GB7258规定

	行驶性能参数
	驱动型式
	4×2后轴驱动

	
	悬架型式
	钢板弹簧

	
	钢板弹簧片数(前/后)
	8/10+7

	
	制动型式
	双回路气压制动、鼓式

	
	制动距离(满载30km/h)
	≤10m

	
	最高车速(km/h)
	99

	
	最小转弯半径(m)
	8

	
	最大爬坡度
	≥30％

	
	离合器系统
	单片干式膜片弹簧离合器，液压操纵

	
	变速器系统
	机械式5档变速器，带同步器，手动

	
	发动机耗油量
	行驶(L/100km)
	作业(L/h)
	作业(L/10000m2)

	
	
	≤14
	≤6
	≤3

	降尘系统
	喷水形式
	低压雾状

	
	主要元件组成
	进口高压泵、水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等

	
	高压水泵
	GTM

	
	安装位置
	清扫降尘
	左右前扫盘

	
	
	吸尘降尘
	吸盘吸风口内

	
	控制型式
	电子控制，一键操作

	液压系统
	型式
	开放式，电动控制集中操纵

	
	主要元件
	齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、高压泵等

	
	摆线马达
	三洋马达

	
	齿轮油泵
	长源机械

	
	液压油缸
	海普瑞斯

	
	液压缸密封件
	鼎基

	
	液压油管
	大航

	
	电磁阀组
	海普瑞斯

	
	防震压力表
	红旗

	
	回油过滤器
	索菲玛

	
	系统溢流压力
	Mpa
	10-12

	
	液压油箱容积
	L
	≥50

	电器系统
	系统组成
	由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。

	
	底盘车系统电压(V)
	24

	
	工作装置系统电压(V)
	12

	
	电控箱面板组成
	副机转速表、副机水温表、机油温度报警装置、各种操作控制开关

	
	控制开关
	上海施耐德

	
	可编程序逻辑控制器
	百兆富

	
	断路器
	海格

	
	蓄电池型号
	12V-70Ah (2只并联)

	风机系统
	型式
	免维护离心风机6.0

	
	额定工作转速
	r/min
	2000

	
	传动型式
	副发动机、离合器、带齿耐高温A带传动(4根)

	
	风机皮带
	浙江三力士

	
	自动离合器
	离心式，进口材质

	
	风量(m3/h)
	5000 ~ 8000

	清扫

系统
	型式
	在底盘前后轴之间，车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘，扫盘旋转由液压马达驱动，转速可调。

	
	主要元件组成
	扫盘支架、扫盘、油缸、油管、连杆、调节杆、液压马达等

	
	扫刷撑开直径
	mm
	φ800-900

	
	扫盘马达转速
	r/min
	140

	
	扫盘数量
	2

	
	单个扫盘配刷数量
	22

	
	扫盘倾角调整
	扫盘
	前倾5°~15°  外倾5°~10°

	吸嘴

装置
	型   式
	吸嘴悬挂在底盘车后轮之间，由吸嘴、滚轮、吸管组成，吸嘴体可随动，吸嘴升降用油缸控制双吸口宽吸嘴，内置带高压喷嘴的长排喷杆（喷嘴数量8），吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降，弹簧浮动悬挂。

	
	吸管直径
	mm
	φ180

	
	吸管品牌
	NORRES

	
	行走轮轴承
	SKF

	
	行走轮耐磨外圈
	Stellana

	
	工作状态吸嘴边刚性部份

离地间隙(mm)
	5～8

	
	吸嘴吸管风速(m/s)
	50 ～ 65

	
	吸嘴负压(mmH2O)
	380

	其它

配置
	报警系统
	倒车语音报警系统

	
	副操作系统
	尾部带电控操作系统，控制大厢升降及后门开关，避免用户在驾驶室内操作因观察不到后方情况发生安全事故。

	
	手动泵应急举升系统
	如遇副发动机故障造成液压系统不能使用，扫刷、吸盘、大厢均不能升降，可使用手动泵应急举升系统操作。


公告参数
	【整车技术参数】

	产品商标
	程力牌
	公告批次
	337

	产品名称
	洗扫车
	产品型号
	

	总质量(Kg)
	7360
	罐体容积(m3)
	

	额定载质量(Kg)
	1430
	外形尺寸(mm)
	6300*2300*2500

	整备质量(Kg)
	5800
	货厢尺寸(mm)
	××

	额定载客(人)
	
	准拖挂车总质量(Kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	2
	鞍座最大载质量(Kg)
	

	接近角/离去角(°)
	27/11
	前悬/后悬(mm)
	1055/1987

	轴荷(Kg)
	2640/4720
	最高车速(Km/h)
	110

	备注
	该车用于清扫、清洗路面垃圾,主要装置为箱体及洗扫系统装置;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。侧面防护装置由专用装置替代,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:350mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	东风牌
	生产企业
	东风汽车股份有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	6

	轴距 (mm)
	3308

	轮胎规格
	7.00R16

	钢板弹簧片数
	6/6+5
	前轮距(mm)
	1525,1519

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1498,1516

	排放依据标准
	GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	D20TCIF1
YCY24140-60

CY4BK461
Q23-115E60
	昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
	1999
2360
3707
2300
	93
103
95
85












